采购包1“★”条款汇总表
	序号
	标的名称
	参数性质
	采购文件规定的技术和服务要求
	投标文件响应的具体内容
	型号
	是否偏离
	证明文件所在位置
	备注

	1
	
	★
	中标供应商所提供的货物的技术参数、功能或技术要求必须是真实可靠的，如果采购人验收时发现货物达不到所承诺技术指标、功能和要求，中标供应商必须无条件在采购人规定的时间内进行整改，若中标供应商拒绝整改或整改后仍无法通过采购人验收的，则采购人有权单方面终止合同，中标供应商应自收到采购人《终止合同通知书》之日起15日内退还采购人已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由中标供应商自行承担，且中标供应商向采购人支付合同金额10%的违约金，造成采购人损失的中标供应商还应赔偿采购人因此所遭受的全部损失。
	
	
	
	
	

	2
	
	★
	7.遥控距离：智能遥控≥2公里，4G无限制。
	
	
	
	
	

	3
	
	★
	3.自动避障：在自动航行、返航模式过程中可自动避让前方障碍物；
	
	
	
	
	

	4
	
	★
	5.智能返航：在通信中断、低电量或者用户一键触发的情况下实现返航功能；
	
	
	
	
	

	5
	
	★
	6.自动返航：规划的航行任务结束后可以直线返航或者按照规划的航线返航；
	
	
	
	
	

	6
	
	★
	8.黑匣子功能：采用滚动存储的方式可以实现历史多次航行日志记录功能。
	
	
	
	
	



采购包1“▲”条款汇总表
	序号
	标的名称
	参数性质
	采购文件规定的技术和服务要求
	投标文件响应的具体内容
	型号
	是否偏离
	证明文件所在位置
	备注

	1
	
	▲
	1.船体尺寸≥1500×700×400mm；
	
	
	
	
	

	2
	
	▲
	4.抗风浪等级≥3级风，≥2级浪，防护等级≥IP66；
	
	
	
	
	

	3
	
	▲
	5.最大航速≥5m/s，可续航≥1小时；
	
	
	
	
	

	4
	
	▲
	6.经济航速≥1.5m/s，可续航≥6小时；经济航速≥2m/s，可续航≥4小时；
	
	
	
	
	

	5
	
	▲
	1.2.分辨率≥400万像素。
	
	
	
	
	

	6
	
	▲
	3.分辨率≤1cm，测深精度±1cm±0.1%D（D为水深值）；
	
	
	
	
	

	7
	
	▲
	5.沿航迹向分辨率：≤0.1m@20m；垂直航迹向分辨率：≤1.25cm。
	
	
	
	
	

	8
	
	▲
	4.最大正推力≥10kg，额定功率≥1000W；
	
	
	
	
	

	9
	
	▲
	（七）定位系统：支持单北斗RTK高精度差分定位，平面动态厘米级精度。
	
	
	
	
	

	10
	
	▲
	1.全自动航行：规划航线，航点、区域，控制系统根据下发的航线，全自动运行，最大支持≥256个航点；
	
	
	
	
	

	11
	
	▲
	7.自主悬停：可以在静水或者大流速下实现精准悬停功能；
	
	
	
	
	

	12
	
	▲
	10.耐冲击强度：防暴臂盾应能承受≥147J动能的冲击，冲击后受力点不应有穿洞或在受力点半径50mm之外出现贯穿性开裂；
	
	
	
	
	

	13
	
	▲
	11.耐穿刺性能：防暴臂盾应能承受≥147J动能的穿刺，穿刺后受力点不应有大于直径6mm的穿洞或在受力点半径20mm之外出现贯穿性开裂；
	
	
	
	
	

	14
	
	▲
	12.耐击打强度：防暴臂盾应能承受线速度为18m/s（允许偏差±0.3m/s）、能量342J（允许偏差±13J）的击打，击打后盾体不应破碎或出现长度大于50mm的贯穿性开裂，击打后盾体产生的最大凹陷深度应≤20mm；
	
	
	
	
	

	15
	
	▲
	13.耐刀砍性能：臂盾的上边沿应能抵御线速度为8.5m/s（允许偏差±0.5m/s）、能量为100J（允许偏差±5J）的击砍，刀砍后痕迹深度应≤30mm；
	
	
	
	
	

	16
	
	▲
	15.高温耐击打强度：防暴臂盾在高温环境温度55℃（允许偏差±2℃）条件下，应符合耐击打强度要求；低温耐击打强度：防暴臂盾在低温环境温度-30℃（允许偏差±2℃）条件下，应符合耐击打强度要求；
	
	
	
	
	

	17
	
	▲
	1.图像传感器采用≥500万像素高感光CMOS芯片；
	
	
	
	
	

	18
	
	▲
	5.显示屏旋转角度≥270°；
	
	
	
	
	

	19
	
	▲
	2.分辨率：≥384×288；
	
	
	
	
	

	20
	
	▲
	21.作用距离：对人目标（1.8x0.5m）探测≥3500m，识别≥1200m；
	
	
	
	
	






采购包1参与评审的一般条款汇总表
	序号
	标的名称
	参数性质
	采购文件规定的技术和服务要求
	投标文件响应的具体内容
	型号
	是否偏离
	证明文件所在位置
	备注

	1
	
	
	二、水上巡逻无人船
（一）船体：
2.整机重量≥30kg，最大载重≥25kg；
	
	
	
	
	

	2
	
	
	3.材质综合性能不低于碳纤维；
	
	
	
	
	

	3
	
	
	7.电池规格：≥40AH×2，可充电锂电池；
	
	
	
	
	

	4
	
	
	8.吃水≤20cm，高穿透红蓝警示灯，可显示定位航行状态；
	
	
	
	
	

	5
	
	
	9.可根据采购人要求定制化配置可升降或固定高度≤70公分警灯；
	
	
	
	
	

	6
	
	
	10.可加宽加厚船舷防碰胶。
	
	
	
	
	

	7
	
	
	（二）遥控器：
1.尺寸≥270×130×45mm；
	
	
	
	
	

	8
	
	
	2.具备触摸屏；
	
	
	
	
	

	9
	
	
	3.续航时间：≥5小时；
	
	
	
	
	

	10
	
	
	4.遥控通讯：2.4GHz电台&4G；
	
	
	
	
	

	11
	
	
	5.数据通讯：标配4G&电台（无需网桥）；
	
	
	
	
	

	12
	
	
	6.视频通讯：4G&电台（无需岸基电脑）；
	
	
	
	
	

	13
	
	
	（三）摄像系统（2套）：
1.摄像头一
1.1.搭载一体化全向摄像头，输出360°全向视频，水面无观测盲区，摄像头具备红外夜视、拍照、视频实时回传功能；（全向视频：多颗摄像头拍摄画面通过算法合成一个视频，无需转动摄像头即可观看任意方位视频。）；
	
	
	
	
	

	14
	
	
	2.摄像头二
2.1.分辨率≥400万像素；
	
	
	
	
	

	15
	
	
	2.2.具备光学变焦功能；
	
	
	
	
	

	16
	
	
	2.3.支持热成像昼夜探测功能；
	
	
	
	
	

	17
	
	
	2.4.摄像头可转动观看特定范围内视频。
	
	
	
	
	

	18
	
	
	（四）测深仪：
1.工作频率≥200KHz；
	
	
	
	
	

	19
	
	
	2.测深范围：0.3～100m；
	
	
	
	
	

	20
	
	
	4.工作温度：-30℃ ～60 ℃；
	
	
	
	
	

	21
	
	
	5.最小深度范围≤1m。
	
	
	
	
	

	22
	
	
	（五）侧扫声呐：
1.工作频率：≥900kHz；
	
	
	
	
	

	23
	
	
	2.垂直波束宽度：≥50°；
	
	
	
	
	

	24
	
	
	3.换能器耐压：≤1000m；
	
	
	
	
	

	25
	
	
	4.最大斜率≥75m；
	
	
	
	
	

	26
	
	
	（六）推进器：
1.涵道式设计、防水草推进器；
	
	
	
	
	

	27
	
	
	2.电机：≥1个直流无感无刷电机；
	
	
	
	
	

	28
	
	
	3.工作电压≥36V，最高转速≥4500r/min；
	
	
	
	
	

	29
	
	
	5.马达安装方式：插拔或固定式设计，结构易拆换。
	
	
	
	
	

	30
	
	
	（八）航行功能：
2.定速巡航：以设定的速度航行，遥控器控制航线方向；
	
	
	
	
	

	31
	
	
	4.航行规划和监控：可实时监控、规划并更改航行路径；
	
	
	
	
	

	32
	
	
	（九）公网接入：内置4G模块，可以实现超远距离状态监控和远程控制。
	
	
	
	
	

	33
	
	
	（十）数据存储：支持本地存储（可多通道存储和远程存储），保存≥1个月航行日志数据，视频及其他业务数据至少保存15天。
	
	
	
	
	

	34
	
	
	（十一）救援功能：可通过遥控器操控无人船投放气胀式救生圈，对落水人员提供救援，救生圈浮力≥100N，漂浮时间＞24小时。
	
	
	
	
	

	35
	
	
	（十二）SIM卡槽：Nano卡槽。
	
	
	
	
	

	36
	
	
	（十三）喊话器：
1.配置防水喊话喇叭，由无人船本体供电。
	
	
	
	
	

	37
	
	
	2. 1米处声压≥110dB，水面环境有效喊话距离≥200m。
	
	
	
	
	

	38
	
	
	3.支持实时喊话、预录语音广播、电子警笛播放。
	
	
	
	
	

	39
	
	
	4.工作温度：‑10℃～+55℃。
	
	
	
	
	

	40
	
	
	（十四）软件：任务规划、数据采集和数据后处理等功能，可实现自主导航、船体参数控制。
	
	
	
	
	

	41
	
	
	（十五）服务要求
1.质保期：自验收合格之日起≥24个月整机质保，含人工和备件。
	
	
	
	
	

	42
	
	
	2.提供无线操控网络（包含配套免费流量服务不少于3年的物联卡等）。
	
	
	
	
	

	43
	
	
	3.水上巡逻无人船保险有效期≥1 年，本体财产保额按设备购置发票价确定，第三者责任险保额≥1000000 元 /年，具体保障范围包含因自然灾害（自然灾害释义以保险合同约定为准）引起的各类碰撞，触碰，搁浅，火灾，爆炸，沉没，失踪造成的船体损失；触碰码头，港口设施，浮标，三者船的直接损失等，具体内容以官方保单政策为准。
	
	
	
	
	

	44
	
	
	三、救生雨衣
1.要求冲锋衣和救生衣囊二合一，救生衣囊内置于衣服胸前，采用魔术粘设计。
	
	
	
	
	

	45
	
	
	2.面料：高透气透湿面料，具有防水、透气性能；
	
	
	
	
	

	46
	
	
	3.可拆卸帽设计，帽体配置反光布；
	
	
	
	
	

	47
	
	
	4.前中、后背、左右袖设置反光晶格，实现360度反光可视；
	
	
	
	
	

	48
	
	
	5.前中采用5号防水胶牙拉链；
	
	
	
	
	

	49
	
	
	6.前胸、袖臂采用魔术粘设计可粘贴各类警用标识件；
	
	
	
	
	

	50
	
	
	7.内胆面料：可拆卸保暖绒棉胆，使用拉链与衣身主体连接；
	
	
	
	
	

	51
	
	
	8.救生衣囊浮力≥150N，落水后系统自动启动充气，人员昏迷情况下仍可安全上浮。
	
	
	
	
	

	52
	
	
	四、水域浮力勤务背心外观更新
将现有水域浮力勤务背心在保证浮力合格的前提下，把旧外观拆卸换新。
	
	
	
	
	

	53
	
	
	五、多功能快反执勤包
1.主体面料：≥1000D尼龙防水耐磨，拉链：YKK，尺寸：≥21×15×9cm；      
	
	
	
	
	

	54
	
	
	2.主袋设计：主袋内侧采用魔术贴设计，通过粘贴简易快拔枪套模块放置枪支，主袋外侧为拉链结构内袋，可装证件、弹夹和手铐等各种物品装备；
	
	
	
	
	

	55
	
	
	3.副袋设计：副袋内侧采用整块魔术贴设计，可装催泪器、手电、弹夹和甩棍套等各种物品装备，内侧可装置64或者77枪支；副袋外侧可装置弹夹、证件和钥匙等物品装备；
	
	
	
	
	

	56
	
	
	4.正面采用MOLLE魔术贴设计，可根据需要装载各种附件、粘贴魔术贴标志。主袋和副袋外侧均设计两个快拉绳和钥匙挂扣，快拉绳需在拉链拉上状态露在外面，紧急状态下用力往外斜拉快拉绳，拉链即可快速拉开。快拉绳和钥匙挂扣可左右互换。
	
	
	
	
	

	57
	
	
	六、防护头盔
1.厚度：≥6mm，内衬材质：带透气孔软胶垫，盔体设有通风口；
	
	
	
	
	

	58
	
	
	2.可抵御人力刀、斧类锐器击打；
	
	
	
	
	

	59
	
	
	3.头盔两侧需有导轨，可转接皮卡丁尼导轨、同时接驳通讯战术耳罩、照明设备、风镜、面罩等设备；
	
	
	
	
	

	60
	
	
	4.头盔前端应有多功能转接基座，可安装通用标准的夹具、头灯、夜视仪、摄像记录等附加设备；
	
	
	
	
	

	61
	
	
	5.头盔采用四点可调式头盔绑带，快速调节锁扣，上翻开卡位片即可解锁自由调节长度，下压卡位片即可锁定；
	
	
	
	
	

	62
	
	
	6.头盔悬挂调节系统应可根据不同头围自定义适配；
	
	
	
	
	

	63
	
	
	7.头盔外部采用魔术贴设计，头部全方位多角度覆盖，可随意佩戴标识、指示灯等附加设备；
	
	
	
	
	

	64
	
	
	8.所有金属固定件材质：不锈钢；
	
	
	
	
	

	65
	
	
	9.重量：≤570g；
	
	
	
	
	

	66
	
	
	10.颜色：黑色。
	
	
	
	
	

	67
	
	
	七、碳纤维驾驶头盔
1.盔体材质：碳纤维；
	
	
	
	
	

	68
	
	
	2.内衬材质‌：吸湿排汗面料；
	
	
	
	
	

	69
	
	
	3.重量：≤1500g；
	
	
	
	
	

	70
	
	
	4.镜片系统‌：双镜片设计‌（主镜+防雾内衬或墨镜），镜片具备防刮、防雾、防眩光、防紫外线功能；
	
	
	
	
	

	71
	
	
	5.具备多通道通风系统。
	
	
	
	
	

	72
	
	
	八、长袖弹力作战蛙服
1.面料成分:参考配比88%锦纶、12%氨纶（允许偏差±5%），要求采用不低于70D+40D*70D+40D合股纱织造，单位面积质量145GSM（允许偏差±5g/㎡），面料幅宽150cm（允许偏差±3cm）；
	
	
	
	
	

	73
	
	
	2.颜色：元青色，需具有耐磨防撕裂性、防尘、吸湿排汗、抗静电、防褪色、快干于一体；
	
	
	
	
	

	74
	
	
	3.具有弹力，立领、下裆、肩胛、肘膝、腰胯和裤裆等采用拼接工艺，无约束感，可满足各类战术需求。
	
	
	
	
	

	75
	
	
	九、防水战术靴
1.采用自动快速系带结构，支持单手操作微调，轻松穿脱；配置齿轮止锁机构，作业过程不易松脱；系带钢索采用多股高强度钢丝编织，外层工程聚合物包覆，具备高抗拉性能；
	
	
	
	
	

	76
	
	
	2.双密度橡胶大底，具备减震、防滑性能；鞋头设置防撞防护结构；
	
	
	
	
	

	77
	
	
	3.鞋垫采用高回弹开孔再生 PU 泡棉材质，具备良好缓震、吸湿透气性能，不易受压塌陷。
	
	
	
	
	

	78
	
	
	十、轻型碳纤维快反防暴臂盾
1.符合GA 2139‑2024《警用防暴臂盾》标准；
	
	
	
	
	

	79
	
	
	2.组成：由盾体、握持装置、缓冲层和破窗装置组成。臂盾应佩戴灵活，佩戴后手臂自由运动不受限制。对人体无毒、无害的材料制成；
	
	
	
	
	

	80
	
	
	3.外观：臂盾表面应光滑，无凹坑、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱漆及起皮等缺陷。臂盾的握持装置应无毛刺、尖角等缺陷，便于握持、手感舒适。臂盾上外露金属结构件应经表面处理，无锈蚀现象；
	
	
	
	
	

	81
	
	
	4.材质：树脂增强碳纤维/芳纶纤维复合材料；
	
	
	
	
	

	82
	
	
	5.标识：臂盾正面对应握持装置位置应有中文“警察”和英文“POLICE”字样,字样颜色为白色；
	
	
	
	
	

	83
	
	
	6.尺寸：臂盾盾体厚度≤4mm，长度（不含破窗头）：500mm（允许偏差±20mm），投影宽度：280mm（允许偏差±20mm）；
	
	
	
	
	

	84
	
	
	7.防护面积：≥0.14㎡；
	
	
	
	
	

	85
	
	
	8.重量：≤1.2kg；
	
	
	
	
	

	86
	
	
	9.握把连接强度：握持装置的连接部件、握持装置与盾体的连接部件应能承受≥500N的拉力。无脱落、松动、脱扣或断裂现象；
	
	
	
	
	

	87
	
	
	14.阻燃性能：盾体外表面续燃时间≤10s；
	
	
	
	
	

	88
	
	
	16.破窗功能：臂盾前端破窗头应能击破≥6mm 厚度钢化玻璃；
	
	
	
	
	

	89
	
	
	17.防暴臂盾的握把应可折叠。
	
	
	
	
	

	90
	
	
	十一、水际战术背心
1.尺寸与插板兼容：可适配各种厚度标准中号防护插板，肩带及侧围可调节范围大，可适配多种身材人员使用；背心主体可兼容公安3级至公安6级规格防弹插板；
	
	
	
	
	

	91
	
	
	2.面料、结构与扣具：前后面板和侧围内衬采用编织复合板材结构，主体面料采用 500D/1000D 级高强度复合尼龙面料，采用激光切割工艺；承重部位使用高强度尼龙织带，保证挂载稳定性；扣具采用高强度工程聚合物扣具；
	
	
	
	
	

	92
	
	
	3.可选颜色：黑色、游骑兵绿、狼棕色、21式星空丛林迷彩、21式星空荒漠迷彩、21式水墨迷彩等；
	
	
	
	
	

	93
	
	
	4.所有接触水体材料采用疏水不易吸水材质；结构采用快速排水设计，作战人员落水后不会增加重量负担，出水后可快速排水，不影响后续作战；
	
	
	
	
	

	94
	
	
	5.采用多模块组合设计，主体由负载框架、插板内衬和大面积防护内衬组成，各模块之间拆装便捷，可自由组合，可在轻型负载背心模式和大面积防护背心模式之间灵活切换，根据需求搭配附件；
	
	
	
	
	

	95
	
	
	6.背心胸前两侧采用模块化接口设计，可安装多功能战术面板，也可使用MOLLE面板装载附包或专用的模块化面板，可更换不同内部分隔内衬，快速切换面板配置；
	
	
	
	
	

	96
	
	
	7.背心内侧留有魔术贴接口并配置配套缓冲透气衬垫，可兼容外接主动送风散热装置的安装使用；
	
	
	
	
	

	97
	
	
	8.背心肩带、两侧连接扣具均为可拆卸设计，可根据个人使用习惯切换磁力扣、常规塑料扣或者无扣模式等装配模式；
	
	
	
	
	

	98
	
	
	9.支持快速安装小型化紧凑单兵浮领救生系统，为落水作战人员提供有效的浮力救生装置；
	
	
	
	
	

	99
	
	
	10.背心可结合外绳索攻坚战术全身安全坐带配套使用，且不干预前腹板附件正常使用；
	
	
	
	
	

	100
	
	
	11.每件战术背心配置包含：
	内容
	数量

	模块化勤务战术面板
	1



	
	
	
	
	

	101
	
	
		通用模块化双联喷雾/手电内衬
	1



	
	
	
	
	

	102
	
	
		通用模块化小号杂物包内衬
	1



	
	
	
	
	

	103
	
	
		通用弹力小型电台包
	1



	
	
	
	
	

	104
	
	
		执法记录仪套
	1



	
	
	
	
	

	105
	
	
	十二、冬季防水保暖裤
1.面料：尼龙；
	
	
	
	
	

	106
	
	
	2.表布：参考配比86%聚酰胺纤维，14%聚氨酯弹性纤维（含量偏差执行 GB/T 29862‑2013）；
	
	
	
	
	

	107
	
	
	3.底布：参考配比92%聚酯纤维，8%聚氨酯弹性纤维（辅料除外，含量偏差执行 GB/T 29862‑2013）；
	
	
	
	
	

	108
	
	
	4.颜色：深墨蓝；
	
	
	
	
	

	109
	
	
	5.弹性：微弹性；
	
	
	
	
	

	110
	
	
	6.具备轻度保暖性能，适宜冬季环境穿着；
	
	
	
	
	

	111
	
	
	7.面料表面具备耐久防泼水性能。
	
	
	
	
	

	112
	
	
	十三、催泪击发器
1.击发器主体和快拔套材质：尼龙；
	
	
	
	
	

	113
	
	
	2.击发器尺寸：≤长188×宽47×高157mm；重量：≤163g（不含催泪瓦斯）；
	
	
	
	
	

	114
	
	
	3.击发器快拔套尺寸（含互换腰板）：≤长142×宽105×高63mm；重量：≤187g。
	
	
	
	
	

	115
	
	
	4.配置包含：
	内容
	数量

	快速切换快拔套
	1



	
	
	
	
	

	116
	
	
		快速催泪击发器
	1



	
	
	
	
	

	117
	
	
		公安部新标横喷催泪器
	1



	
	
	
	
	

	118
	
	
	十四、防晒头套
1.面料：异型截面吸湿排汗涤纶、氨纶混纺，参考配比 85% 涤纶、15% 氨纶（含量偏差执行 GB/T 29862‑2013）；
	
	
	
	
	

	119
	
	
	2.尺码：均码。
	
	
	
	
	

	120
	
	
	3.面料舒适透气，具备吸湿排汗、通风抑菌性能；
	
	
	
	
	

	121
	
	
	4.高弹力，可仅露眼或露出整出全部脸部。
	
	
	
	
	

	122
	
	
	十五、冰丝袖套
1.材料：高弹凉感针织面料；
	
	
	
	
	

	123
	
	
	2.尺码：均码。
	
	
	
	
	

	124
	
	
	3.面料亲肤舒适有冰凉感；
	
	
	
	
	

	125
	
	
	4.具备防紫外线性能；
	
	
	
	
	

	126
	
	
	5.具备防蚊虫性能。
	
	
	
	
	

	127
	
	
	十六、执法记录仪（5G旗舰机型）
1.支持4K超清录像，5G超清低时延时实时图传，高图像解析力；
	
	
	
	
	

	128
	
	
	2.大容量电池超长图传可持续工作时长≥5 小时，内置集群对讲，支持视频会商；
	
	
	
	
	

	129
	
	
	3.符合GB28181和GA/T1400传输协议；
	
	
	
	
	

	130
	
	
	4.配置≥2.4寸触控屏，支持选配外接摄像头，支持语音控制、语音播报、语音备注（公网使用），支持H.265视频编码。
	
	
	
	
	

	131
	
	
	十七、多射程高速催泪器
1.外观要求：表面喷涂均匀洁净，无露底材、剥落等缺陷。所有表面不允许存在影响产品正常使用的明显划痕、颗粒、桔皮、针孔、喷流、杂质等影响使用的外观缺陷；
	
	
	
	
	

	132
	
	
	2.重量：≤170g(不含催泪弹)(产品制造允许负向公差，实测重量不得大于 170g)；
	
	
	
	
	

	133
	
	
	3.尺寸：≤150mm×60mm×60mm(产品制造允许负向公差，任一维度实测值均不得超过对应上限尺寸)；
	
	
	
	
	

	134
	
	
	4.远近射程：设备需具备可发射和可切换近、远两种不同射程的催泪弹的功能；
	
	
	
	
	

	135
	
	
	5.设备具备按键防护结构，可有效规避紧急状态下操作人员忘记关机导致设备走火击发；
	
	
	
	
	

	136
	
	
	6.催泪弹使用状态提示：设备需具备开机自动检测催泪弹状态的功能，能够至少明确区分“未击发弹”和“空仓无弹”等几种不同状态，并通过状态灯清晰提示操作人员；
	
	
	
	
	

	137
	
	
	7.激光瞄准：设备需具备激光瞄准装置以辅助瞄准，激光满足GB 7247.1 3B类激光安全性要求；
	
	
	
	
	

	138
	
	
	8.内置可充电电池，配备外置充电接口；
	
	
	
	
	

	139
	
	
	9.可更换弹：可通过打开弹舱设备更换催泪弹；
	
	
	
	
	

	140
	
	
	10.弹舱容量：可装载≥三管催泪液，保障制伏成功率；
	
	
	
	
	

	141
	
	
	11.近距离催泪弹需满足≥4米有效射程；
	
	
	
	
	

	142
	
	
	12.远距离催泪弹需满足≥7米有效射程；
	
	
	
	
	

	143
	
	
	13.近距离催泪弹抗风性：近距离催泪弹在侧向4级风力环境下，对4米处的靶纸进行击发3次，每次射击应有效命中目标区域；
	
	
	
	
	

	144
	
	
	14.远距离催泪弹抗风性：远距离催泪弹在侧向4级风力环境下，对7米处的靶纸进行击发3次，每次射击应有效命中目标区域；
	
	
	
	
	

	145
	
	
	15.近距离催泪弹落靶有效散布面积：使用近距离催泪弹在4米处对≤600mm×900mm的靶面射击1次，催泪液集中落靶形成有效覆盖目标的驱散区域；
	
	
	
	
	

	146
	
	
	16.远距离催泪弹落靶有效散布面积：使用远距离催泪弹在7米处对600mm×900mm的靶面射击1次，催泪液集中落靶形成有效覆盖目标的驱散区域；
	
	
	
	
	

	147
	
	
	17.催泪剂溶液含量：近距离催泪弹合成辣椒素OC含量符合GA884-2018标准，即含量为1.5%～2.0%(质量百分比)；
	
	
	
	
	

	148
	
	
	18.催泪剂溶液低温检测：近距离催泪弹的溶液需满足在≤-10℃环境下至少2小时溶液不结冰；
	
	
	
	
	

	149
	
	
	19.设备近、远催泪弹射流速度可分别适配近距离、远距离作战使用场景，喷射顺畅无断喷、滴漏现象；
	
	
	
	
	

	150
	
	
	20.设备需内置照明功能；
	
	
	
	
	

	151
	
	
	21.催泪弹击发噪音：设备击发噪音不影响现场执勤操作使用；
	
	
	
	
	

	152
	
	
	22.防水等级：设备主体需满足≥IPX5防水要求；
	
	
	
	
	

	153
	
	
	23.低温贮存适应性：将设备和催泪弹置于-30℃（允许偏差±3℃）的温度环境下放置2小时，设备应功能正常、催泪弹应可正常击发；
	
	
	
	
	

	154
	
	
	24.高温贮存适应性：将设备和催泪弹置于60℃（允许偏差±2℃）的温度环境下放置2小时，设备应功能正常、催泪弹应可正常击发。
	
	
	
	
	

	155
	
	
	十八、防刺水鞋
1.材质：钢头钢底，防砸、防穿刺；
	
	
	
	
	

	156
	
	
	2.颜色：黑色哑光，带白色螺旋纹内衬；
	
	
	
	
	

	157
	
	
	3.鞋码：35～48；
	
	
	
	
	

	158
	
	
	4.重量：≤2.7kg/双；
	
	
	
	
	

	159
	
	
	5.标识：双面印刷“警察”“POLICE ”标识。
	
	
	
	
	

	160
	
	
	十九、勘查服
1.勘查马甲 ，每套马甲配套前胸贴和发背贴一套；
	
	
	
	
	

	161
	
	
	2.颜色：黑色，尺码： XS～5XL；
	
	
	
	
	

	162
	
	
	3.支持标识定制, 可提供至少银色、白色、黄色三种字体颜色。
	
	
	
	
	

	163
	
	
	二十、望远镜
2.具备标准USB2.0充电接口；内设Micro-USB接口，实现与PC电脑的高速数据传输；
	
	
	
	
	

	164
	
	
	3.内置WiFi模块，可跨平台连接手机、PC电脑；
	
	
	
	
	

	165
	
	
	4.内置多重安全保护的高容量锂电池；
	
	
	
	
	

	166
	
	
	6.配备万能转接夹环，适应直径20～46mm目镜，采用无损伤夹持目镜，可稳固锁定单反镜头和各种天文望远镜；
	
	
	
	
	

	167
	
	
	7.可连接手机、平板电脑，支持实时观察、拍照、录像功能。
	
	
	
	
	

	168
	
	
	二十一、激光热成像仪
1.探测器类型：非制冷VOX；
	
	
	
	
	

	169
	
	
	3.帧频：≥50Hz；
	
	
	
	
	

	170
	
	
	4.像元尺寸：12μm；
	
	
	
	
	

	171
	
	
	5.波段：8～14μm；
	
	
	
	
	

	172
	
	
	6.NETD ≤50mk；
	
	
	
	
	

	173
	
	
	7.物镜焦距：≥50mm；
	
	
	
	
	

	174
	
	
	8.整机放大倍率：≥4.8x；
	
	
	
	
	

	175
	
	
	9.视场角：5.3°×3.9°（允许偏差±0.5°）；
	
	
	
	
	

	176
	
	
	10.最短成像距离：≤5m；
	
	
	
	
	

	177
	
	
	11.视度调节：-5D～5D；
	
	
	
	
	

	178
	
	
	12.电子变倍：1X/2X/4X；
	
	
	
	
	

	179
	
	
	13.调色盘：黑热、白热、绿热、红热、融合（勾边）；
	
	
	
	
	

	180
	
	
	14.启动时间 ≤5秒；
	
	
	
	
	

	181
	
	
	15.WIFI：WIFI视频输出；
	
	
	
	
	

	182
	
	
	16.4G：数据图像无线传输；
	
	
	
	
	

	183
	
	
	17.拍照/录像：≥32G储存，支持在线更新代码和图形用户界面资源；
	
	
	
	
	

	184
	
	
	18.显示模式：双目成像；
	
	
	
	
	

	185
	
	
	19.显示器类型 OLED；
	
	
	
	
	

	186
	
	
	20.显示器分辨率 ：1024×768；
	
	
	
	
	

	187
	
	
	22.电池类型：内置锂电池；
	
	
	
	
	

	188
	
	
	23.带电池工作时间：≥8小时（不开WIFI）；
	
	
	
	
	

	189
	
	
	24.重量：≤1220g；
	
	
	
	
	

	190
	
	
	25.尺寸：≤204×154×77mm；
	
	
	
	
	

	191
	
	
	26.防护等级：≥IP67；
	
	
	
	
	

	192
	
	
	27.工作温度：-40℃～50℃；
	
	
	
	
	

	193
	
	
	28.储存温度：-40℃～60℃；
	
	
	
	
	

	194
	
	
	29.激光测距仪：激光设备安全等级按IEC 60825-1:20144 Class1；
	
	
	
	
	

	195
	
	
	30.测距范围：5～2000m；
	
	
	
	
	

	196
	
	
	31.测距精度：±0.3m；
	
	
	
	
	

	197
	
	
	32.电子罗盘：俯仰角 -90°～90°：倾斜角0～90°；
	
	
	
	
	

	198
	
	
	33.罗盘角度分辨率：0.1度；
	
	
	
	
	

	199
	
	
	34.罗盘准确度：2%；
	
	
	
	
	

	200
	
	
	35.罗盘低功耗：3.3V-5V 工作电流≤25mA；
	
	
	
	
	

	201
	
	
	36.定位系统：BDS/GPS，可实现联合定位与授时；
	
	
	
	
	

	202
	
	
	37.定位精度：2.5米（CEP50）；
	
	
	
	
	

	203
	
	
	38.跟踪灵敏度：≤-158dBm；
	
	
	
	
	

	204
	
	
	39.低功耗：连续运行电流≤30mA@3.3V 。
	
	
	
	
	

	205
	
	
	二十二、反猫眼观察镜
1.镜身两侧配有防滑垫；
	
	
	
	
	

	206
	
	
	2.配有锁扣结构；
	
	
	
	
	

	207
	
	
	3.配套提供镜片布；
	
	
	
	
	

	208
	
	
	4.颜色：黑色；
	
	
	
	
	

	209
	
	
	5.规格：7×18；
	
	
	
	
	

	210
	
	
	6.观察角度：45～55度，视场163m/1000m；
	
	
	
	
	

	211
	
	
	7.净重：≤65克；
	
	
	
	
	

	212
	
	
	8.尺寸：≤85×30mm；
	
	
	
	
	

	213
	
	
	9.物镜镀膜：蓝膜；
	
	
	
	
	

	214
	
	
	10.近焦距离:1m；
	
	
	
	
	

	215
	
	
	11.出瞳直径：2.5mm；
	
	
	
	
	

	216
	
	
	12.出瞳距离：10.5mm；
	
	
	
	
	

	217
	
	
	13.镜身材质：合金；
	
	
	
	
	

	218
	
	
	14.镜身外包防震橡胶。
	
	
	
	
	

	219
	
	
	二十三、倒挂伸缩梯
1.材质：不锈钢316；
	
	
	
	
	

	220
	
	
	2.适配环境：高盐高湿海域；
	
	
	
	
	

	221
	
	
	3.配备防滑脚踏，顶部配备挂钩可固定在船舷上。
	
	
	
	
	

	222
	
	
	二十四、组合式防暴约束叉
1.采用可快速拆装约束装置，既可作为约束叉使用，叉头拆卸后可分别作为防暴长警棍、短棍使用，设备可与同类型长警棍、救援设备首尾对接，可多节拼接延长实现救援功能。实现一叉多用；
	
	
	
	
	

	223
	
	
	2.叉头和两节叉杆组合构成，叉杆为碳纤维构件，末端配置弧形插头，可通过触碰方式约束目标，可快速拆卸组合为长警棍、短警棍、救援棍使用；
	
	
	
	
	

	224
	
	
	3.尺寸：警用约束叉的工作长度：2000mm（允许偏差±10mm），警用约束叉的携行长度应≤1300mm，组合式结构，其中叉头尺寸540mm（允许偏差±5mm）、前叉杆尺寸750mm（允许偏差±5mm）、后叉杆760mm（允许偏差±5mm）；
	
	
	
	
	

	225
	
	
	4.叉杆握持部位直径应在30mm～35mm之间；
	
	
	
	
	

	226
	
	
	5.叉头闭合缝隙应≤1mm；
	
	
	
	
	

	227
	
	
	6.警用约束叉重量应≤1.3kg。
	
	
	
	
	

	228
	
	
	二十五、多功能战术背包
1.尺寸：≥55cm×30cm×10cm；
	
	
	
	
	

	229
	
	
	2.面料：≥500D尼龙；
	
	
	
	
	

	230
	
	
	3.重量：≤1.5kg；
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.功能：背包本体包括内层的表面固定连接有防潮层及加强层。肩带及背部位置采用三明治式软垫设计。背包外部、侧面及侧面仓袋配备魔术贴及MOLLE系统，可粘贴标识牌，可悬挂单警装备以及其他防护装备。
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